|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer dekla** | **Wymiar A** | **Wymiar B** | **Wymiar C** | **Wymiar D** | **Wymiar E** |
| D 01 | 55,7 mm | 52,8 mm | 7,5 mm | 8,5 mm | 10,0 mm |
| D 02 | 52,7 mm | 47,3 mm | 7,0 mm | 7,8 mm | 11,0 mm |
| D 04 | 52,4 mm | 48,3 mm | 3,0 mm | 4,5 mm | 6,5 mm |
| D 05 | 59,0 mm | 56,0 mm | 5,5 mm | 7,8 mm | 11,5 mm |
| D 06 | 59,0 mm | 56,0 mm | 5,3 mm | 7,0 mm | 10,0 mm |
| D 07 | 55,7 mm | 53,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 9,0 mm |
| D 09 | 63,5 mm | 61,0 mm | 2,5 mm | 4,0 mm | 6,0 mm |
| D 10 | 59,7 mm | 55,5 mm | 2,0 mm | 3,6 mm | 8,0 mm |
| D 11 | 59,0 mm | 54,9 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 9,0 mm |
| D 12 | 54,0 mm | 51,6 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm |
| D 13 | 60,0 mm | 55,3 mm | 2,2 mm | 4,0 mm | 7,0 mm |
| D 14 | 63,5 mm | 52,0 mm | 3,3 mm | 7,0 mm | 10,2 mm |
| D 15 | 60,0 mm | 56,0 mm | 2,3 mm | 4,0 mm | 8,0 mm |
| D 16 | 59,0 mm | 56,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 9,5 mm |
| D 17 | 56,0 mm | 50,6 mm | 6,0 mm | 6,7 mm | 10,0 mm |
| D 20 | 52,9 mm | 47,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 7,0 mm |
| D 21 | 59,5 mm | 54,3 mm | 5,0 mm | 7,0 mm | 9,0 mm |
| D 22 | 64,8 mm | 56,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 8,5 mm |
| D 23 | 59,5 mm | 55,7 mm | 5,0 mm | 6,5 mm | 9,1 mm |
| D 24 | 59,2 mm | 55,1 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 9,5 mm |
| D 25 | 56,8 mm | 52,5 mm | 7,8 mm | 9,0 mm | 12,0 mm |
| D 26 | 53,8 mm | 51,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm | 12,0 mm |
| D 27 | 55,7 mm | 51,3 mm | 5,0 mm | 7,5 mm | 11,0 mm |
| D 28 | 59,0 mm | 54,0 mm | 2,5 mm | 4,0 mm | 5,7 mm |
| D 29 | 64,0 mm | 58,0 mm | 3,5 mm | 6,5 mm | 10,0 mm |
| D 30 | 60,0 mm | 56,0 mm | 5,5 mm | 7,0 mm | 10,8 mm |
| D 31 | 75,0 mm | 71,6 mm | 8,5 mm | 10,0 mm | 15,0 mm |
| D 32 | 74,3 mm | 71,0 mm | 7,5 mm | 11,0 mm | 14,8 mm |
| D 33 | 59,8 mm | 55,0 mm | 3,5 mm | 6,0 mm | 9,0 mm |
| D 34 | 55,4 mm | 52,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm | 6,5 mm |
| D 35 | 59,0 mm | 54,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 7,5 mm |
| D 36 | 59,3 mm | 56,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 8,0 mm |
| D 38 | 59,0 mm | 55,5 mm | 4,5 mm | 6,5 mm | 9,2 mm |
| D 39 | 59,0 mm | Typ SZAPER | | | |
| D 40 | 58,5 mm | 53 mm | 5,0 mm | 7,0 mm | 11,0 mm |
| D 41 | 69,0 mm | Typ BBS | | | |
| D 42 MAM | 60,0 mm | 53,4 mm | 3,5 mm | 5,0 mm | 10 mm |
| D 44 | 54,2 mm | 49,6 mm | 2,8 mm | 4,6 mm | 6,3 mm |
| D 45 | 53,9 mm | 51,8 mm | 4,2 mm | 5,7 mm | 8,3 mm |
| M 57 | 56,1 mm | 53,2 mm | 5,5 mm | 7,3 mm | 11,3 mm |
| N 40 | 60,0 mm | 56,1 mm | 3,1 mm | 4,6 mm | 9,1 mm |
| SMA 57 | 56,5 mm | 52,0 mm | 2,7 mm | 6,7 mm | 10,3 mm |
| U 1 | 59,2 mm | 56,9 mm | 3,8 mm | 5,2 mm | 8,3 mm |
| U 2 | 69,6 mm | 63,2 mm | 4,3 mm | 5,0 mm | 6,4 mm |